25.09.2026
khan TEKNESİ TAMAMLANAN İŞLER LİSTESİ


Arma İşlemleri
		1. Tüm arma gözden geçirilerek, gerekli görünen tel, halat, makara, liftin ve normsenler değiştirildi.
	

	2 .Cenova yelken skaca kromu değiştirildi.Yelken yıkama ve yenileme bakımları yapıldı.
	

	3. Suvari merdiveni için krom griva yapıldı.
	

	4.Arka direk bumuna yükseltilerek, iskota mapasının yeri değiştirildi.

BoyA ve Vernik İşlemleri
	

	
	

	5.Tekne parampete kadar iskele kuruldu, üstü de dahil her tarafı kapatıldı. Boya rengi değiştirilerek yeni boyama ve parampetlere vernik yapıldı. Zehiri uygulandı.
	

	6.Teknede ki tüm vernikli alanların hepsi kazındı, zımparalandı, emprenye dolgu verniği uygulandı ve renk verilerek son kat polyuretan vernikleri atıldı.
	

	7.Sintine temizlenip dambolin boya uygulandı.

Elektrik İşlemleri
	

	8.Teknede ki pompaların hepsi kontrol edildi, bakımları yapıldı, Tüm elektrik sistemi, güneş enerjisi, invertör, redresörler ve aküler kontrol edildi.
	

	9.Boiler alınıp takıldı.
10. Klima Sistemi kontrol edildi, bakımları yapıldı.

Marangozluk İşlemleri
	

	11.Borda ve karinada bulunan çürükler tamir edildi.
	

	12.Güverte koğuşlar tesviye edilerek, birmanyan teak’inden yeni koğuşlar sıkı ile yapıştırıldı. Kamara yanlarındaki tüm çatlaklar açılarak, yeni ahşaplarla tamir edildi.
	

	13.Güvertedeki çatlak teakler değiştirilerek, sıkı tamirler yapıldı.
	

	14 İskele ve Sancak baş ve kuç kabamaları, baş kasara, yumurlar ve bangacadaki çürükler yerler açılarak, epoksi ve yeni muma ahşap ile tamir edildi.
	

	15.Teknenin iç havuzluğunda bulunan oturma grubu sökülerek, çürükler tamir edildi.Döşemsi yenilendi.Özel yapım buzdolabı bulunan yeni bir bar yapıldı. Dümenevinde pano değiştirilerek, önüne siperlik yapıldı.
	

	16.Lumbuzlar ve Salon camları sökülerek, sızdırmazlıklarını sağlamak için sıkıldı, değişmesi gereken contalar değiştirildi ve yerlerine yeniden takıldı.
	

	17.Kamara yanı ve salon oturma grubu altı su alması nedeniyle oluşan çürükler temizlendi ve tamir edildi.
	

	18.Pasarella güvercin kafesi sökülerek, yerine birmanya teak’inden yenisi yapıldı ve sıkıcası tamir edildi.
	

	19.Makinelerin altındaki vaza, döşekler ve kovanda bulunan çürükler temizlendi, tamir edildi.
	

	20.Personel kabin Hatch cam değiştirildi, diğer hatchlerin tabanları ve çerçeveleri tamir edildi.
	

	21.Personel kabin banyo tabanı çürükleri temizlendi, elyaflandı ve seramik yapılarak, yeni tuvalet alındı ve monte edildi.
	

	Mekanik İşlemleri

	

	
	

	22.Makine ve Jeneratörlerin bakımı yapıldı, şaft ve pervane sökülerek, çatlak testi yapıldı ve yerlerine monte edildi. Kovan yatakları değiştirildi.
	

	23.Su tesisatları kontrol edilerek, hortumlar kokusuz hortum ile değiştirildi, pis su tankları temizlendi.
	

	24.Kaptan kabini banyosundaki klozet ve armatür değiştirildi.
Belge işlemleri

25.Turizm işletme belgesi, Telsiz ruhsatnamesi, Tonilato belgesi, Gemi sağlık belgesi ve Denize elverişlilik belgesi alındı.
Ekipman tamamlama işlemleri

26.Mutfak hazırlık araç,gereç ve sunum ekipmanlarının yenileri alınarak tamamlandı.
27.Yemek masası sandalyeleri alındı.
28.Konaklama için (yatak örtüsü, yastık kılıfı, çarşaf, havlu vb.)tekstil ürünlerinin yenileri alınarak tamamlandı. Gerekli görülen  tekstil ürünlerine teknenin logo işlemeleri yapıldı.
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1 .   Tüm arma gözden geçirile rek , gerekli görünen tel, halat, makara, liftin ve  normsenler deği şt irildi.   

2  . Cenova yelken skaca kromu değiş tirildi. Y elken   yıkama ve yenileme   bakımları yapıldı .   

3 .   Suvari merdiveni için krom griva yapıl dı.   

4 . Arka direk bumuna yükseltile rek , iskota mapasının yeri değiştiril di .     BOYA VE VERNİK İŞLEMLERİ   

  

5 . Tekne parampete kadar iskele kurul du , üstü de dahil her tarafı kapatıl dı .  Boya rengi değiştiriler e k   yeni boyama ve   parampetlere vernik yapıl dı . Zehiri  uygulan dı.   

6 . Teknede ki tüm vernikli alanların hepsi kazın dı , zımparalan dı , emprenye  dolgu verniği uygulan dı   ve renk verilerek son kat polyuretan vernikleri atıl dı.   

